#include "rt3050.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "asus,rt-g32-b1", "ralink,rt3050-soc";
	model = "Asus RT-G32 B1";

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "devdata";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			devconf: partition@40000 {
				label = "devconf";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x3b0000>;
			};
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
		function = "gpio";
	};
};

&ethernet {
	nvmem-cells = <&macaddr_devconf_4>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x2f>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&devconf 0x0>;
};

&devconf {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_devconf_4: macaddr@4 {
		reg = <0x4 0x6>;
	};
};
