--- a/drivers/pinctrl/bcm63xx/pinctrl-bcm6362.c
+++ b/drivers/pinctrl/bcm63xx/pinctrl-bcm6362.c
@@ -566,7 +566,7 @@ static int bcm6362_pinctrl_set_mux(struc
 		val = BIT(grp->pins[0]);
 		break;
 	case BCM6362_MODE:
-		reg = pctl->ctrl;
+		reg = pctl->mode;
 		mask = BIT(grp->pins[0]);
 		val = BIT(grp->pins[0]);
 		break;
