--- a/driver/include/linuxver.h
+++ b/driver/include/linuxver.h
@@ -111,7 +111,7 @@ typedef irqreturn_t(*FN_ISR) (int irq, v
 #endif /* not SANDGATE2G */
 #endif /* LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 5, 67) */
 
-#if defined(CONFIG_PCMCIA) || defined(CONFIG_PCMCIA_MODULE)
+#if 0
 
 #include <pcmcia/cs_types.h>
 #include <pcmcia/cs.h>
--- a/driver/linux_osl.c
+++ b/driver/linux_osl.c
@@ -62,7 +62,7 @@ struct osl_info {
 };
 
 /* PCMCIA attribute space access macros */
-#if defined(CONFIG_PCMCIA) || defined(CONFIG_PCMCIA_MODULE)
+#if 0
 struct pcmcia_dev {
 	dev_link_t link;	/* PCMCIA device pointer */
 	dev_node_t node;	/* PCMCIA node structure */
