// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "rtl838x.dtsi"
#include "rtl83xx_d-link_dgs-1210_common.dtsi"
#include "rtl83xx_d-link_dgs-1210_gpio.dtsi"

/ {
	compatible = "d-link,dgs-1210-10mp-f", "realtek,rtl8382-soc", "realtek,rtl838x-soc";

	model = "D-Link DGS-1210-10MP F";

	/* i2c for sfp port9 */
	i2c0: i2c-gpio-0 {
		compatible = "i2c-gpio";
		sda-gpios = <&gpio1 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		scl-gpios = <&gpio1 7 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		i2c-gpio,delay-us = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
	};

	sfp0: sfp-p9 {
		compatible = "sff,sfp";
		i2c-bus = <&i2c0>;
		los-gpio = <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		mod-def0-gpio = <&gpio1 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		tx-disable-gpio = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	/* i2c for sfp port10 */
	i2c1: i2c-gpio-1 {
		compatible = "i2c-gpio";
		sda-gpios = <&gpio1 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		scl-gpios = <&gpio1 2 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		i2c-gpio,delay-us = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
	};

	sfp1: sfp-p10 {
		compatible = "sff,sfp";
		i2c-bus = <&i2c1>;
		los-gpio = <&gpio1 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		mod-def0-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		tx-disable-gpio = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};
};

&leds {
	link_act {
		label = "green:link_act";
		gpios = <&gpio1 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};

	poe {
		label = "green:poe";
		gpios = <&gpio1 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};

	poe_max {
		label = "yellow:poe_max";
		gpios = <&gpio1 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};
};

&keys {
	mode {
		label = "mode";
		gpios = <&gpio1 30 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		linux,code = <KEY_LIGHTS_TOGGLE>;
	};
};

&uart1 {
	status = "okay";
};

&ethernet0 {
	mdio: mdio-bus {
		compatible = "realtek,rtl838x-mdio";
		regmap = <&ethernet0>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		INTERNAL_PHY(8)
		INTERNAL_PHY(9)
		INTERNAL_PHY(10)
		INTERNAL_PHY(11)
		INTERNAL_PHY(12)
		INTERNAL_PHY(13)
		INTERNAL_PHY(14)
		INTERNAL_PHY(15)
		INTERNAL_PHY(24)
		INTERNAL_PHY(26)
	};
};

&switch0 {
	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		SWITCH_PORT(8, 1, internal)
		SWITCH_PORT(9, 2, internal)
		SWITCH_PORT(10, 3, internal)
		SWITCH_PORT(11, 4, internal)
		SWITCH_PORT(12, 5, internal)
		SWITCH_PORT(13, 6, internal)
		SWITCH_PORT(14, 7, internal)
		SWITCH_PORT(15, 8, internal)

		port@24 {
			reg = <24>;
			label = "lan9";
			phy-handle = <&phy24>;
			phy-mode = "1000base-x";
			managed = "in-band-status";
			sfp = <&sfp0>;
		};

		port@26 {
			reg = <26>;
			label = "lan10";
			phy-handle = <&phy26>;
			phy-mode = "1000base-x";
			managed = "in-band-status";
			sfp = <&sfp1>;
		};

		port@28 {
			ethernet = <&ethernet0>;
			reg = <28>;
			phy-mode = "internal";
			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};
	};
};
