--- a/arch/arm/boot/dts/wb45n.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/wb45n.dts
@@ -126,7 +126,7 @@
 			};
 		};
 
-		usb0: ohci@00600000 {
+		usb0: ohci@600000 {
 			status = "okay";
 			num-ports = <2>;
 			atmel,vbus-gpio = <
@@ -136,7 +136,7 @@
 			atmel,oc-gpio = <&pioB 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
 		};
 
-		usb1: ehci@00700000 {
+		usb1: ehci@700000 {
 			status = "okay";
 		};
 
