// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9533_mikrotik_routerboard-16m.dtsi"

/ {
	compatible = "mikrotik,routerboard-wapr-2nd", "qca,qca9533";
	model = "MikroTik RouterBOARD wAPR-2nD (wAP R)";

	aliases {
		led-boot = &led_rssilow;
		led-failsafe = &led_rssilow;
		led-upgrade = &led_rssilow;
		led-running = &led_rssilow;
		serial0 = &uart;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";

		led_rssilow: rssilow {
			label = "green:rssilow";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssimedium {
			label = "green:rssimedium";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssihigh {
			label = "green:rssihigh";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		minipcie {
			gpio-export,name = "minipcie";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy0>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-swap = <1>;
	};
};

&eth1 {
	compatible = "syscon", "simple-mfd";
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};
