--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -348,6 +348,651 @@ static struct board_info __initdata boar
 		},
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_963281TAN = {
+	.name = "963281TAN",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_A4001N = {
+	.name = "96328dg2x2",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_A4001N1 = {
+	.name = "963281T_TEF",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct sprom_fixup __initdata ad1018_fixups[] = {
+	{ .offset = 6, .value = 0x1c00 },
+	{ .offset = 65, .value = 0x1256 },
+	{ .offset = 96, .value = 0x2046 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xfe69 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x1726 },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfa5c },
+	{ .offset = 112, .value = 0x2046 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfea8 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x1978 },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfa26 },
+	{ .offset = 161, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 169, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 171, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 173, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 174, .value = 0x4444 },
+	{ .offset = 175, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 176, .value = 0x4444 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_AD1018 = {
+	.name = "96328avngr",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "FIBRE",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "LAN2",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+		.board_fixups = ad1018_fixups,
+		.num_board_fixups = ARRAY_SIZE(ad1018_fixups),
+	},
+};
+
+static struct sprom_fixup __initdata ar5381u_fixups[] = {
+	{ .offset = 97, .value = 0xfee5 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x157c },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfae7 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfefa },
+	{ .offset = 114, .value = 0x15d6 },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfaf8 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_AR5381u = {
+	.name = "96328A-1241N",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+		.board_fixups = ar5381u_fixups,
+		.num_board_fixups = ARRAY_SIZE(ar5381u_fixups),
+	},
+};
+
+static struct sprom_fixup __initdata ar5387un_fixups[] = {
+	{ .offset = 2, .value = 0x05bb },
+	{ .offset = 65, .value = 0x1204 },
+	{ .offset = 78, .value = 0x0303 },
+	{ .offset = 79, .value = 0x0202 },
+	{ .offset = 80, .value = 0xff02 },
+	{ .offset = 87, .value = 0x0315 },
+	{ .offset = 88, .value = 0x0315 },
+	{ .offset = 96, .value = 0x2048 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xff11 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x1567 },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfb24 },
+	{ .offset = 100, .value = 0x3e3c },
+	{ .offset = 101, .value = 0x4038 },
+	{ .offset = 102, .value = 0xfe7f },
+	{ .offset = 103, .value = 0x1279 },
+	{ .offset = 112, .value = 0x2048 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xff03 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x154c },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfb27 },
+	{ .offset = 116, .value = 0x3e3c },
+	{ .offset = 117, .value = 0x4038 },
+	{ .offset = 118, .value = 0xfe87 },
+	{ .offset = 119, .value = 0x1233 },
+	{ .offset = 203, .value = 0x2226 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_AR5387un = {
+	.name = "96328A-1441N1",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+		.board_fixups = ar5387un_fixups,
+		.num_board_fixups = ARRAY_SIZE(ar5387un_fixups),
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_dsl_274xb_f1 = {
+	.name = "AW4339U",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+
+	.has_caldata = 1,
+	.caldata = {
+		{
+			.vendor = PCI_VENDOR_ID_ATHEROS,
+			.caldata_offset = 0x7d1000,
+			.slot = 0,
+			.led_pin = -1,
+			.led_active_high = 1,
+		},
+	},
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 4",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 1",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_FAST2704V2 = {
+	.name = "F@ST2704V2",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.has_usbd = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_PDG_A4001N_A_000_1A1_AX = {
+	.name = "96328avng",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_PDG_A4101N_A_000_1A1_AE = {
+	.name = "96328avngv",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_R5010UNV2 = {
+	.name = "96328ang",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_TG582N = {
+	.name = "DANT-1",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_TG582N_TELECOM_ITALIA = {
+	.name = "DANT-V",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_W3400V6 = {
+	.name = "96328ang",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM4318,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 
 /*
@@ -703,6 +1348,20 @@ static const struct board_info __initcon
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6318 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	&board_96328avng,
+	&board_963281TAN,
+	&board_A4001N,
+	&board_A4001N1,
+	&board_AD1018,
+	&board_AR5381u,
+	&board_AR5387un,
+	&board_dsl_274xb_f1,
+	&board_FAST2704V2,
+	&board_PDG_A4001N_A_000_1A1_AX,
+	&board_PDG_A4101N_A_000_1A1_AE,
+	&board_TG582N,
+	&board_TG582N_TELECOM_ITALIA,
+	&board_R5010UNV2,
+	&board_W3400V6,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
 	&board_96338gw,
@@ -742,7 +1401,23 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "sagem,fast-2704n", .data = &board_FAST2704N, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6318 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
+	{ .compatible = "adb,a4001n", .data = &board_A4001N, },
+	{ .compatible = "adb,a4001n1", .data = &board_A4001N1, },
+	{ .compatible = "adb,pdg-a4001n-a-000-1a1-ax", .data = &board_PDG_A4001N_A_000_1A1_AX, },
+	{ .compatible = "adb,pdg-a4101n-a-000-1a1-ae", .data = &board_PDG_A4101N_A_000_1A1_AE, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96328avng", .data = &board_96328avng, },
+	{ .compatible = "brcm,bcm963281tan", .data = &board_963281TAN, },
+	{ .compatible = "comtrend,ar-5381u", .data = &board_AR5381u, },
+	{ .compatible = "comtrend,ar-5387un", .data = &board_AR5387un, },
+	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-f1", .data = &board_dsl_274xb_f1, },
+	{ .compatible = "d-link,dsl-2750u-c1", .data = &board_A4001N, },
+	{ .compatible = "innacomm,w3400v6", .data = &board_W3400V6, },
+	{ .compatible = "nucom,r5010un-v2", .data = &board_R5010UNV2, },
+	{ .compatible = "sagem,fast-2704-v2", .data = &board_FAST2704V2, },
+	{ .compatible = "sercomm,ad1018", .data = &board_AD1018, },
+	{ .compatible = "sercomm,ad1018-nor", .data = &board_AD1018, },
+	{ .compatible = "technicolor,tg582n", .data = &board_TG582N, },
+	{ .compatible = "technicolor,tg582n-telecom-italia", .data = &board_TG582N_TELECOM_ITALIA, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6338
 	{ .compatible = "brcm,bcm96338gw", .data = &board_96338gw, },
