// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar7161_netgear_wndr.dtsi"

/ {
	compatible = "netgear,wndr3700", "qca,ar7161";
	model = "Netgear WNDR3700";
};

&partitions {
	partition@0 {
		label = "u-boot";
		reg = <0x000000 0x050000>;
		read-only;
	};

	partition@50000 {
		label = "u-boot-env";
		reg = <0x050000 0x020000>;
	};

	partition@70000 {
		label = "firmware";
		reg = <0x070000 0x780000>;
		compatible = "openwrt,uimage", "denx,uimage";
		openwrt,ih-magic = <0x33373030>;
		openwrt,ih-type = <IH_TYPE_FILESYSTEM>;
	};

	art: partition@7f0000 {
		label = "art";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
		read-only;
	};
};

&ath9k1 {
	/* The original WNDR3700(v1) variant have four antennae dedicated
	 * to the 5GHz radio as well. Again, two antennae are available for
	 * each chain to switch between. The following configuration is the
	 * default setting which taken from the vendor's wifi
	 * code for that radio.
	 *
	 * All possible options [GPIO6,GPIO7,GPIO8,GPIO9]:
	 *	[0,1,0,1], [0,1,1,0], [1,0,0,1], [1,0,1,0]
	 */
	antenna-demux {
		gpio-hog;
		line-name = "fixed antenna group 2";
		gpios = <6 GPIO_ACTIVE_LOW>,
			<7 GPIO_ACTIVE_HIGH>,
			<8 GPIO_ACTIVE_HIGH>,
			<9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		output-high;
	};
};
