#include "danube.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "siemens,gigaset-sx76x", "lantiq,xway", "lantiq,danube";
	model = "Gigaset SX761,SX762,SX763";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		switch {
			gpio-export,name = "switch";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	usb_vbus: regulator-usb-vbus {
		compatible = "regulator-fixed";

		regulator-name = "USB_VBUS";

		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;

		gpio = <&gpio 29 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;
	};
};

&gpios {
	status = "okay";
};

&gsw {
	phy-mode = "rmii";
};

&localbus {
	flash@0 {
		compatible = "lantiq,nor";
		bank-width = <2>;
		reg = <0 0x0 0x2000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "uboot";
				reg = <0x0 0x30000>;
			};

			partition@10000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
			};

			partition@40000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x40000 0x7c0000>;
			};
		};
	};

	gpiomm: gpio@1 {
		compatible = "lantiq,gpio-mm";
		reg = <1 0x0 0x10 >;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
		lantiq,shadow = <0x3>;
	};
};

&pci0 {
	status = "okay";
	gpio-reset = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&usb {
	status = "okay";
	vbus-supply = <&usb_vbus>;
};

&vmmc {
	status = "okay";
	gpios = <&gpiomm 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};
