#include "rt5350_7links_px-4885.dtsi"

/ {
	compatible = "7links,px-4885-4m", "7links,px-4885", "ralink,rt5350-soc";
	model = "7Links PX-4885 (4M)";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "devdata";
				reg = <0x20000 0x20000>;
				read-only;
			};

			devconf: partition@40000 {
				label = "devconf";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x3b0000>;
			};
		};
	};
};
