--- a/Makefile	2020-10-13 13:39:06.471438591 +0800
+++ b/Makefile	2020-10-13 13:39:39.190798462 +0800
@@ -1725,6 +1725,10 @@
 
 ifeq ($(CONFIG_SPL),y)
 spl/u-boot-spl-mtk.bin: spl/u-boot-spl
+OBJCOPYFLAGS_u-boot-mtk.bin = -I binary -O binary \
+			--pad-to=$(CONFIG_SPL_PAD_TO) --gap-fill=0xff
+u-boot-mtk.bin: u-boot.img spl/u-boot-spl-mtk.bin FORCE
+	$(call if_changed,pad_cat)
 else
 MKIMAGEFLAGS_u-boot-mtk.bin = -T mtk_image \
 	-a $(CONFIG_SYS_TEXT_BASE) -e $(CONFIG_SYS_TEXT_BASE) \
--- a/arch/arm/mach-mediatek/Kconfig
+++ b/arch/arm/mach-mediatek/Kconfig
@@ -36,7 +36,6 @@ config TARGET_MT7629
 	bool "MediaTek MT7629 SoC"
 	select CPU_V7A
 	select SPL
-	select BINMAN
 	help
 	  The MediaTek MT7629 is a ARM-based SoC with a dual-core Cortex-A7
 	  including DDR3, crypto engine, 3x3 11n/ac Wi-Fi, Gigabit Ethernet,
