// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9563_tplink_archer-x6-v2.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,archer-c6-v2-us", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link Archer C6 v2 (US) / A6 v2 (US/TW)";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wlan2g {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_fail {
			label = "amber:wan";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "factory-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			info: partition@20000 {
				label = "info";
				reg = <0x020000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x030000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0xf80000>;
			};

			partition@fd0000 {
				label = "tplink";
				reg = <0xfd0000 0x020000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};
