// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar7241_ubnt_unifi.dtsi"

/ {
	compatible = "ubnt,unifi-ap-outdoor-plus", "qca,ar7241";
	model = "Ubiquiti UniFi AP Outdoor+";

	aliases {
		led-boot = &led_white;
		led-failsafe = &led_white;
		led-running = &led_blue;
		led-upgrade = &led_blue;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_blue: blue {
			label = "blue";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led_white: white {
			label = "white";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x40000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0xf60000>;

				compatible = "fixed-partitions";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "kernel";
					reg = <0x0 0x300000>;
					/* Can be resized w/o issues.
					 * U-Boot can load kernel from the
					 * entirety of the "firmware" partition space.
					 */
				};

				partition@300000 {
					label = "rootfs";
					reg = <0x300000 0xc60000>;
				};
			};

			partition@fb0000 {
				label = "cfg";
				reg = <0xfb0000 0x40000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&eth0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&eth1 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&wifi {
	ubnt,hsr;
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};

	macaddr_art_6: macaddr@6 {
		reg = <0x6 0x6>;
	};
};
