--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -44,6 +44,263 @@ static struct board_info __initdata boar
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
 
 /*
+ * known 6318 boards
+ */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
+static struct board_info __initdata board_96318ref = {
+	.name = "96318REF",
+	.expected_cpu_id = 0x6318,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_usbd = 1,
+	.usbd = {
+		.use_fullspeed = 0,
+		.port_no = 0,
+	},
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_96318ref_p300 = {
+	.name = "96318REF_P300",
+	.expected_cpu_id = 0x6318,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_usbd = 1,
+	.usbd = {
+		.use_fullspeed = 0,
+		.port_no = 0,
+	},
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct sprom_fixup __initdata ar5315u_fixups[] = {
+	{ .offset = 6, .value = 0x1c00 },
+	{ .offset = 65, .value = 0x1255 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xfe55 },
+	{ .offset = 98, .value = 0x171d },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfa42 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfeb7 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x18cd },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfa4f },
+	{ .offset = 162, .value = 0x6444 },
+	{ .offset = 170, .value = 0x6444 },
+	{ .offset = 172, .value = 0x6444 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_AR5315u = {
+	.name = "96318A-1441N1",
+	.expected_cpu_id = 0x6318,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "LAN4",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "LAN2",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+		.board_fixups = ar5315u_fixups,
+		.num_board_fixups = ARRAY_SIZE(ar5315u_fixups),
+	},
+};
+
+static struct sprom_fixup __initdata dsl2751b_e1_fixups[] = {
+	{ .offset = 96, .value = 0x2046 },
+	{ .offset = 97, .value = 0xfe9d },
+	{ .offset = 98, .value = 0x1854 },
+	{ .offset = 99, .value = 0xfa59 },
+	{ .offset = 112, .value = 0x2046 },
+	{ .offset = 113, .value = 0xfe79 },
+	{ .offset = 114, .value = 0x17f5 },
+	{ .offset = 115, .value = 0xfa47 },
+	{ .offset = 161, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 162, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 169, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 170, .value = 0x2222 },
+	{ .offset = 171, .value = 0x5555 },
+	{ .offset = 172, .value = 0x5555 },
+	{ .offset = 173, .value = 0x4444 },
+	{ .offset = 174, .value = 0x4444 },
+	{ .offset = 175, .value = 0x5555 },
+	{ .offset = 176, .value = 0x5555 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_dsl_2751b_d1 = {
+	.name = "AW5200B",
+	.expected_cpu_id = 0x6318,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+		.board_fixups = dsl2751b_e1_fixups,
+		.num_board_fixups = ARRAY_SIZE(dsl2751b_e1_fixups),
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_FAST2704N = {
+	.name = "F@ST2704N",
+	.expected_cpu_id = 0x6318,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43217,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6318 */
+
+/*
  * known 6328 boards
  */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
@@ -423,6 +680,13 @@ static const struct board_info __initcon
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_3368
 	&board_cvg834g,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
+	&board_96318ref,
+	&board_96318ref_p300,
+	&board_AR5315u,
+	&board_dsl_2751b_d1,
+	&board_FAST2704N,
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6318 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	&board_96328avng,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6328 */
@@ -457,6 +721,11 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "netgear,cvg834g", .data = &board_cvg834g, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_3368 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6318
+	{ .compatible = "brcm,bcm96318ref", .data = &board_96318ref, },
+	{ .compatible = "brcm,bcm96318ref-p300", .data = &board_96318ref_p300, },
+	{ .compatible = "comtrend,ar-5315u", .data = &board_AR5315u, },
+	{ .compatible = "d-link,dsl-275xb-d1", .data = &board_dsl_2751b_d1, },
+	{ .compatible = "sagem,fast-2704n", .data = &board_FAST2704N, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6318 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	{ .compatible = "brcm,bcm96328avng", .data = &board_96328avng, },
