#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2011-2014 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
a40|\
a60|\
alfa-ap120c|\
all0258n|\
ap121f|\
ap90q|\
ap91-5g|\
arduino-yun|\
cap324|\
cap4200ag|\
carambola2|\
cpe830|\
cpe870|\
cr3000|\
cr5000|\
e1700ac-v2|\
e600g-v2|\
e600gac-v2|\
eap300v2|\
ens202ext|\
gl-ar300m|\
gl-ar750|\
hornet-ub|\
hornet-ub-x2|\
jwap230|\
koala|\
mr1750|\
mr1750v2|\
mr600|\
mr600v2|\
mr900|\
mr900v2|\
n5q|\
nbg6716|\
om5p|\
om5p-ac|\
om5p-acv2|\
om5p-an|\
r36a|\
rme-eg200|\
sr3200|\
t830|\
tube2h|\
wam250|\
wnr1000-v2|\
wnr2000-v3|\
wnr2200|\
wnr612-v2|\
xd3200)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
alfa-ap96|\
all0315n|\
om2p|\
om2p-hs|\
om2p-hsv2|\
om2p-hsv3|\
om2p-hsv4|\
om2p-lc|\
om2pv2|\
om2pv4)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x40000" "0x40000"
	;;
dap-2695-a1|\
wzr-hp-ag300h)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd3" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
dr342|\
dr531)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0xf800" "0x10000"
	;;
rambutan)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x20000"
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x100000" "0x20000" "0x20000"
	;;
qihoo-c301)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd9" "0x0" "0x10000" "0x10000"
	;;
wi2a-ac200i)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd4" "0x0" "0x8000" "0x10000"
	;;
wndr3700)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x10000"
	;;
wndr4300)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x40000" "0x20000"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config ubootenv

exit 0
