--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1878,6 +1878,42 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct sprom_fixup __initdata EVG2000_fixups[] = {
+  { .offset = 219, .value = 0xec08 },
+};
+
+static struct board_info __initdata board_EVG2000 = {
+	.name				= "96369PVG",
+	.expected_cpu_id		= 0x6368,
+
+	.has_pci			= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+
+	.has_enetsw			= 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[5] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 0xff,
+				.bypass_link = 1,
+				.force_speed = 1000,
+				.force_duplex_full = 1,
+				.name = "RGMII",
+			},
+		},
+	},
+	.use_fallback_sprom	= 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type			= SPROM_BCM4322,
+		.pci_bus		= 0,
+		.pci_dev		= 1,
+		.board_fixups		= EVG2000_fixups,
+		.num_board_fixups	= ARRAY_SIZE(EVG2000_fixups),
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_HG655b = {
 	.name				= "HW65x",
 	.expected_cpu_id		= 0x6368,
@@ -2448,6 +2484,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96368mvwg,
 	&board_96368mvngr,
 	&board_DGND3700v1_3800B,
+	&board_EVG2000,
 	&board_HG622,
 	&board_HG655b,
 	&board_P870HW51A_V2,
@@ -2560,6 +2597,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "huawei,hg622", .data = &board_HG622, },
 	{ .compatible = "huawei,hg655b", .data = &board_HG655b, },
 	{ .compatible = "netgear,dgnd3700v1", .data = &board_DGND3700v1_3800B, },
+	{ .compatible = "netgear,evg2000", .data = &board_EVG2000, },
 	{ .compatible = "zyxel,p870hw-51a-v2", .data = &board_P870HW51A_V2, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
